en	[[!meta title="Enabling a wireless device"]]
es	[[!meta title="Habilitar un dispositivo inalámbrico"]]

en	When Tails starts, Wi-Fi, WWAN, and WiMAX devices are enabled.
es	Cuando comienza Tails, los dispositivos Wi-Fi, WWAN, y WiMAX están activados.

en	But all other kinds of wireless devices such as Bluetooth, GPS and FM devices are disabled by default. If you want to use such a device, you need to enable it first.
es	Pero todas las otras clases de dispositivos inalámbricos como Bluetooth, GPS y FM están desactivados de forma predeterminada. Si deseas utilizar un dispositivo de este tipo, primero debes habilitarlo.

en	<div class="next">

en	If Wi-Fi is not working, see [[troubleshooting Wi-Fi that is not working|doc/anonymous_internet/no-wifi]].

en	</div>

en	Enable a wireless device
es	Habilita un dispositivo inalámbrico

en	This technique uses the command line.
es	Esta técnica utiliza la línea de comandos.

en	When starting Tails, [[set up an administration password|doc/first_steps/welcome_screen/administration_password]].
es	Al iniciar Tails, [[configura una contraseña de administración|doc/first_steps/welcome_screen/administration_password]].

en	Choose **Apps&nbsp;▸ System Tools&nbsp;▸ Console**.

en	Execute the following command to open a root console.

en	sudo -i

en	To find out the index of the wireless device that you want to enable, execute the following command:
es	Para averiguar el índice del dispositivo inalámbrico que deseas habilitar, abre una [[terminal de root|doc/first_steps/welcome_screen/administration_password#open_root_terminal]] y ejecuta el siguiente comando:

en	rfkill list

en	For example, the command could return the following:
es	Por ejemplo, la orden podría devolver lo siguiente:

en	0: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 1: hci0: Bluetooth Soft blocked: yes Hard blocked: no 2: gps0: GPS Soft blocked: yes Hard blocked: no

en	The device index is the number that appears at the beginning of the three lines describing each device. In this example, the index of the Bluetooth device is 1, while the index of the GPS device is 2. Yours are probably different.
es	El índice del dispositivo es el número que aparece al principio de las tres líneas que describen cada dispositivo. En este ejemplo, el índice del dispositivo Bluetooth es 1, mientras que el índice del dispositivo GPS es 2. Los tuyos son probablemente diferentes.

en	To enable the wireless device, execute the following command. Replace index with the index found at step 2:
es	Para habilitar el dispositivo inalámbrico, ejecuta el siguiente comando en el terminal de root, reemplazando `[index]` por el índice que aparece en el paso 2:

en	rfkill unblock index
es	rfkill unblock 2

en	Here is an example of the command to execute. Yours is probably different:
es	He aquí un ejemplo del comando a ejecutar. El tuyo es probablemente distinto:

en	rfkill unblock 2

en	To verify that the wireless device is enabled, execute the following command again:
es	Para verificar que el dispositivo inalámbrico está habilitado, ejecuta otra vez el siguiente comando en el terminal root:

en	This output should be very similar to the one of step 2, but the device enabled at step 3 should not be soft blocked anymore.
es	Esta salida debería ser muy similar a la del paso 2, pero el dispositivo habilitado en el paso 3 ya no debería estar bloqueado por software.

en	0: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 1: hci0: Bluetooth Soft blocked: yes Hard blocked: no 2: gps0: GPS Soft blocked: no Hard blocked: no