en	[[!meta title="Enabling a wireless device"]]
fr	[[!meta title="Activation d'un périphérique sans-fil"]]

en	When Tails starts, Wi-Fi, WWAN, and WiMAX devices are enabled.
fr	Quand Tails démarre, les périphériques Wi-Fi, WWAN et WiMAX sont activés.

en	But all other kinds of wireless devices such as Bluetooth, GPS and FM devices are disabled by default. If you want to use such a device, you need to enable it first.
fr	Tous les autres périphériques de type sans-fil comme les périphériques Bluetooth, GPS et FM sont désactivés par défaut. Si vous voulez utiliser de tels périphériques, il vous faudra les activer au préalable.

en	<div class="next">

en	If Wi-Fi is not working, see [[troubleshooting Wi-Fi that is not working|doc/anonymous_internet/no-wifi]].
fr	Si le Wi-Fi ne fonctionne pas, consultez [[résolution des problèmes de Wi-Fi qui ne fonctionne pas|doc/anonymous_internet/no-wifi]].

en	</div>

en	Enable a wireless device
fr	Activer un périphérique sans-fil

en	This technique uses the command line.
fr	Cette méthode utilise la ligne de commande.

en	When starting Tails, [[set up an administration password|doc/first_steps/welcome_screen/administration_password]].
fr	Lors du démarrage de Tails, [[définissez un mot de passe d'administration|doc/first_steps/welcome_screen/administration_password]].

en	Choose **Apps&nbsp;▸ System Tools&nbsp;▸ Console**.
fr	Choisissez **Applications&nbsp;▸ Outils système&nbsp;▸ Console**.

en	Execute the following command to open a root console.
fr	Exécutez la commande suivante pour ouvrir une console d'administration.

en	sudo -i

en	To find out the index of the wireless device that you want to enable, execute the following command:
fr	Pour déterminer l'index du périphérique sans-fil que vous voulez activer, exécutez la commande suivante :

en	rfkill list

en	For example, the command could return the following:
fr	Par exemple, la commande pourrait donner ceci :

en	0: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 1: hci0: Bluetooth Soft blocked: yes Hard blocked: no 2: gps0: GPS Soft blocked: yes Hard blocked: no

en	The device index is the number that appears at the beginning of the three lines describing each device. In this example, the index of the Bluetooth device is 1, while the index of the GPS device is 2. Yours are probably different.
fr	L'index du périphérique est le numéro qui apparaît au début de chacune des trois lignes décrivant chaque périphérique. Dans cet exemple, l'index du périphérique Bluetooth est 1, et celui du périphérique GPS est 2. Les vôtres sont sans doute différents.

en	To enable the wireless device, execute the following command. Replace index with the index found at step 2:
fr	Pour activer le périphérique sans-fil, exécutez la commande suivante. Remplacez index par l'index trouvé à l'étape 2 :

en	rfkill unblock index

en	Here is an example of the command to execute. Yours is probably different:
fr	Voici un exemple de commande à exécuter. La vôtre est sans doute différente :

en	rfkill unblock 2

en	To verify that the wireless device is enabled, execute the following command again:
fr	Pour vérifier que le périphérique sans-fil est activé, exécutez la commande suivante à nouveau :

en	This output should be very similar to the one of step 2, but the device enabled at step 3 should not be soft blocked anymore.
fr	Le résultat devrait être très proche de celui obtenu à l'étape 2, mais le périphérique activé à l'étape 3 ne devrait plus être "soft blocked" (bloqué par logiciel).

en	0: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 1: hci0: Bluetooth Soft blocked: yes Hard blocked: no 2: gps0: GPS Soft blocked: no Hard blocked: no